**Routeur D-Link DIr-615**

Configuration du routeur D-Link Dir-615 en DHCP Serveur

1. Installation du routeur brancher câble LAN à l’ordi et alim.
2. Maintenir 10 secondes le bouton reset et attendre 30 secondes que le routeur se remette par défaut.
3. Entrer l’IP du routeur sur un navigateur (IP par défaut : 192.168.0.1)
4. Nom : admin MdP :
5. Dans Setup > Wireless setup
6. Activer Wireless / donnée lui un nom / activer l’auto Channel / Transmission auto
7. Ajouter un MdP si vous le souhaiter
8. Dans Setup > LAN Setup
9. Vous pouvez changer l’adresse IP puis activer le DHCP Server